|  |
| --- |
|  **Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем теплоснабжения** |
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2019 |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | м3/Гкал | 132,02 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 4,5 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 963,31 |
| Показатели надежности и бесперебойности теплоснабжения |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | 0 |
| Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Расход электрической энергии на единицу выработки тепловой энергии | кВт.ч/Гкал | 28,12 |
| Расход воды на единицу выработки тепловой энергии | м3/Гкал | 0,33 |

 Директор МУП «Конево» Г.М.Языкова